**Požadavky projektu na rekonstrukci Školní jídelny Hranice:**

**Suterén – kuchyň a sklady:**

* Změna dispozičního řešení kuchyně – vytvoření pracovišť : příprava a zpracování masa, příprava a zpracování těst, hrubá příprava zeleniny, čistá příprava zeleniny a studená kuchyně, mytí provozního nádobí, plnění jídlonosičů
* Nové obklady a dlažby
* Nové vybavení kuchyně – výměna starých spotřebičů a jejich nové rozmístění
* Přívody elektřiny, vody a odpadů k nově rozmístěným strojům
* Vytvoření odděleného pracoviště pro přípravu dietní stravy
* Nové osvětlení (energetický audit – priorita č.1) – část elektroinstalace je ještě v hliníku, bylo by vhodné provést zároveň výměnu této elektroinstalace
* Rekonstrukce stávající vzduchotechniky
* Nový nákladní výtah s dopravou osob
* Chladírny min. 2x, Mrazírna 1x
* Chladící prostory pro uchovávání zbytků jídel
* Skladovací prostory se vstupy pro průjezd palety (min. 90 cm)
* Sociální zázemí zaměstnanců (WC, šatny, sprcha, prádelna)

**Přízemí – jídelna:**

* Výměna dřevěných obkladů a podlahy v jídelně, umývárně a ve vstupním vestibulu
* Osvětlení (energetický audit – priorita č.1) – výměna hliníkové elektroinstalace
* 3x výdejní okno
* Oddělená část jídelny pro cizí strávníky
* Toalety a umývárna - změna dispozice = vytvoření potřebného počtu toalet dle kapacity jídelny + 1x pro zaměstnance
* Vytvoření úklidové komory přístupné z chodby
* Kancelář – elektroinstalace, podlaha, dveře, umývadlo
* Nové vybavení jídelny (stoly, židle)

Podmínkou rekonstrukce je minimálně zachování současné kapacity kuchyně, tj. 1200 porcí.